Datei: LIESMICH.txt

SCANLAB RTC6 Software 'Liesmich'

***************************************************************************

Verwendung

Die RTC6 Interfacekarte in Kombination mit ihrem Software-Treiber erlaubt
die Echtzeit-Steuerung von Scan-Systemen, Lasern und Peripheriegeräten mit
einem IBM-kompatiblen PC.

Der RTC6-Software-Treiber und die RTC6-DLL dieses RTC6-Software-Pakets sind
sowohl für die 32-Bit-Version als auch die 64-Bit-Version der Microsoft-
Betriebssysteme Windows 10, 8, 7 ausgelegt. Der Treiber unterstützt die
Plug-and-Play-Fähigkeit der RTC6 und kann simultan beliebig viele RTC6-Karten
steuern.


Die Dateien dieses RTC6-Software-Pakets werden im Folgenden aufgelistet.
Zusätzlich wird die Installation des Treibers, sowie der zugehörigen
DLL-Datei und Programmdateien ausführlich beschrieben. Weitere Anleitungen
zum erfolgreichen Betrieb der RTC6-Karte finden Sie im RTC6-Handbuch.


***************************************************************************

Hersteller

   SCANLAB GmbH
   Siemensstraße 2a
   82178 Puchheim
   Deutschland

   Tel. + 49 (89) 800 746-0
   Fax: + 49 (89) 800 746-199

   info@scanlab.de
   www.scanlab.de

***************************************************************************

Lieferumfang

Das RTC6-Software-Paket beinhaltet die folgenden Dateien:

1. Lieferumfang- und Installations-Beschreibung
   README.txt           Beschreibung in englischer Sprache
   LIESMICH.txt         diese Datei
   RTC6_Release_Notes<Datum>.pdf    Release Notes
                                    in englischer und deutscher Sprache

2. Korrekturfiles
   Die RTC6-Karte verwendet dieselben Korrekturfiles wie die RTC5-Karte

   cor_1to1.ct5         1:1 Korrekturfile (ohne Feldkorrektur)

   (Hinweis: Die Korrekturfiles der RTC2, RTC3 und RTC4 Interface-Karten
    tragen die Dateinamenerweiterung "ctb")

3. CorrectionFileConverter-Programm
   Das Win32-basierte Programm CorrectionFileConverter.exe ermöglicht
   das Konvertieren von RTC4-Korrekturfiles in RTC5-Korrekturfiles und
   umgekehrt. Das Paket enthält auch die zugehörigen Handbücher in
   deutscher und englischer Sprache.

4. Demo-Dateien

 - Remote Interface:

   - example_1.cpp      Beispiel zur Nutzung von Remote Interface mit Wrapper

5. HPGL Converter Programm
   Win32-basierte HPGL Demo-Applikation
   (benötigt die Programm-Dateien und die 32-Bit-DLL im selben Verzeichnis)

6. iSCANConfig-Programm
   Das Programm iSCANcfg.exe ist ein Win32-basiertes Diagnose- und Konfi-
   gurationsprogramm für iDRIVE-Scan-Systeme (intelliSCAN, intelliSCANde,
   intelliDRILL, intellicube, intelliWELD, varioSCANde) (benötigt die
   Programm-Dateien, die 32-Bit-DLL und die RtcHalDLL.dll im gleichen
   Verzeichnis!).
   Das Paket enthält auch die zugehörigen Handbücher in deutscher
   (Handbuch_iSCANcfg_v1-7.pdf) und englischer (Manual_iSCANcfg_v1-7.pdf)
   Sprache.

7. Windows-Treiber-Dateien
   RTC6DRV.inf          Geräte-Informations-Datei
   RTC6DRVx64.cat       Signierte Katalog-Datei
   RTC6DRVx64.sys       Signierte .sys-Datei DLL
   RTC6DRVx86.cat       Signierte Katalog-Datei
   RTC6DRVx86.sys       Signierte .sys-Datei DLL

   (Beachten Sie, der Name des Signaturgebers signierter Dateien ist:
    "SCANLAB AG".)

   Installations-Assistenten-Hilfsdateien:
   amd64/WdfCoInstaller01009.dll
   x86/WdfCoInstaller01009.dll

   Security-Installations-Script für Treiber-Upgrades und Beschreibung:
   AfterInstallation/ScanlabClassChecker.cmd
   AfterInstallation/ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf

8. RTC6-Files

 - Windows:

   - DLL-File:
     RTC6DLL.dll        Win32-basierte RTC6 DLL
     RTC6DLLx64.DLL     Win64-basierte RTC6 DLL

   - Utility-Files für C, C++ und C#:
     RTC6DLL.lib        Visual C++ Import Library zum impliziten Linken
                        der DLL für Win32-basierte Applikationen
     RTC6DLLx64.lib     Visual C++ Import Library zum impliziten Linken
                        der DLL für Win64-basierte Applikationen
     RTC6expl.c         C-Funktionen zum DLL-Handling für das explizite
                        Linken
     RTC6expl.h         C-Funktionsprototypen der RTC6 zum expliziten
                        Linken der DLL
     RTC6impl.h         C-Funktionsprototypen der RTC6 zum impliziten
                        Linken der DLL
     RTC6impl.hpp       C++-Funktionsprototypen der RTC6 zum
                        impliziten Linken der DLL
     RTC6Wrap.cs        Funktionsprototypen (für C#) der RTC6 zum
                        impliziten Linken der DLL; zum Kompilieren der
                        C#-Lösung als 64-bit-Anwendung, ist das
                        Präprozessor-Symbol: SL_x64 zu definieren

   - Utility-File für Delphi:
     RTC6Import.pas     Importdeklarationen für Delphi

 - Programm-Dateien:
   RTC6OUT.out          DSP-Programmdatei für RTC6 PCI Express
   RTC6ETH.out          DSP-Programmdatei für RTC6 Ethernet
   RTC6RBF_CEBA4.rbf    Firmwaredatei für RTC6 Rev. 2
   RTC6DAT.dat          binäre Hilfsdatei

 - Linux:

   - debian-<Codename>:
     rtc6-devel_<Version>_<Arch>.deb            Paket für Debian <Codename>
     rtc6-devel_<Version>-nocxx11_<Arch>.deb    Paket für Debian <Codename>
                                                übersetzt mit
                                                _GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0
                                                für Kompatibilität mit
                                                älteren GCC Versionen

   readme.txt                           Info zu Paket Inhalt und
                                        Installationsanleitung

 - Remote Interface:

   - telegrams.h                Headerdatei mit Telegramm und ID Definitionen
                                für den Remote Interface Modus

   - rtc6_rif_wrapper.h/cpp     C++ Wrapper für den Remote Interface Modus

 - Die RTC6-Files werden zur Kennzeichnung der Programmversion
   (und damit auch zur einfacheren Verwaltung unterschiedlicher Programm-
   Versionen) zusätzlich in gezippter Version mit ausgeliefert:

   - RTC6DAT_<Version>.zip
   - RTC6DLL_<Version>.zip (enthält DLL und zugehörige Utility-Files)
   - RTC6OUT_<Version>.zip (enthält auch RTC6ETH.out)
   - RTC6RBF_<Version>.zip

   Die Programm-Dateien und die DLL können nicht in beliebigen Programm-
   Versionen miteinander kombiniert werden. Die zip-Dateien enthalten
   deshalb auch jeweils eine Text-Datei mit entsprechenden Versions-
   Informationen.

 - Änderungshistorie
   Beschreibung von Änderungen in der RTC6-Software
   RTC6_Software_RevisionHistory_<Datum>.pdf      (in englischer Sprache)
   RTC6_Software_Aenderungshistorie_<Datum>.pdf   (in deutscher Sprache)

9. RTC6 Tools

 - RTC6conf.exe     Hilfsprogramm zur Konfiguration von RTC6e und RTC6eth:
                    upgrade BIOS,
                    upgrade Options,
                            zusätzlich ist eine von SCANLAB zu erwerbende
                            Hilfsdatei erforderlich
                    Netzwerk-Einstellungen für RTC6eth.
 - RTC6BIOSOUT_<Version>.out       DSP-Programmdatei für RTC6e-BIOS
 - RTC6BIOSETH_<Version>.out       DSP-Programmdatei für RTC6eth-BIOS
 - RTC6conf.pdf             Beschreibung der Verwendung des Hilfsprogramms
 - Die Programmdateien dieses Pakets (DAT, DLL, OUT, RBF)
 - SleepMode.cmd            Deaktiviert alle Sleep-und Hibernate-Modes
 - ReadMe_SleepMode.pdf     Beschreibung der Verwendung des Scripts

Wird das Software-Paket auf einer Daten-CD ausgeliefert, so enthält die CD
alle Dateien in ungezippter Version. Das komplette Software-Paket wird
aber zur Kennzeichnung der Programmversion (und damit auch zur einfacheren
Verwaltung unterschiedlicher Programm-Versionen, siehe Änderungshistorie)
zusätzlich in gezippter Version mit ausgeliefert:
RTC6_Software_<Rev.x.y.z>_<Datum>.zip

***************************************************************************

Installations-Beschreibung

1. Bauen Sie die RTC6-Karte in den PC ein.
2. Starten Sie den Computer.
3. WINDOWS 7:
   Wenn der "Add Hardware Wizard" nicht automatisch startet, dann starten
   Sie ihn vom Control-Panel (Systemsteuerung) aus. Spezifizieren Sie im
   "Add Hardware Wizard" das  Verzeichnis, in dem sich die RTC6-Treiber
   befinden. Während der Installation wählt dann das Betriebssystem
   automatisch die geeignete Treiber-Datei (32 oder 64 Bit) aus.
   WINDOWS 10, 8:
   Rufen Sie den Gerätemanager auf. Finden Sie im vom Gerätemanager
   dargestellten Geräte-Verzeichnis den Eintrag 'PCI-Gerät' und
   aktualisieren Sie dessen Treiber mit Angabe des Verzeichnisses, in dem
   sich die RTC6-Treiber befinden.
4. Empfohlen (auf Systemen mit bestimmten RTC3/4/5-Kartentreibern
             jedoch verpflichtend):
   Führen Sie die Datei 'AfterInstallation/ScanlabClassChecker.cmd'
   als Administrator aus. Beachten Sie dazu die Hinweise in
   AfterInstallation/ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf.
5. Kopieren bzw. entpacken Sie die Dateien RTC6DLL.dll, RTC6OUT.out,
   RTC6ETH.out, RTC6RBF_CEBA4.rbf und RTC6DAT.dat auf die Festplatte Ihres PCs.
   SCANLAB empfiehlt, diese Dateien in dem Verzeichnis zu speichern,
   aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird.
   Beachten Sie beim Austauschen einzelner Software-Dateien, dass die
   Dateien nicht in beliebigen Programmversionen miteinander kombiniert
   werden können (s.o.).
6. Kopieren Sie die Korrekturfile(s) (*.ct5) auf die Festplatte Ihres PCs
   (bestehende Korrekturfiles können weiterhin genutzt werden; speziell
   angepasste Korrekturfiles nicht überschreiben!).
   SCANLAB empfiehlt, diese Dateien in dem Verzeichnis zu speichern,
   aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird.

Auf einem 64-Bit-Betriebssystem unterstützt die 64-Bit-Variante des RTC6-
Software-Treibers Funktions-Aufrufe sowohl aus Win64-basierten Applikationen
als auch aus Win32-basierten Applikationen. Bereits existierende Win32-basierte
Applikationen zur RTC6 sind damit auch auf 64-Bit-Systemen ausführbar, wenn
(wie auf 32-Bit-Systemen) die im Paket enthaltene Win32-basierte RTC6DLL.dll
verwendet wird. Für Win64-basierte Applikationen ist im Paket die Win64-
basierte DLL RTC6DLLx64.dll enthalten. Falls eine Applikation zu dieser DLL
Verbindung durch implizites Linken aufnehmen soll, ist sie mit der Win64-
basierten Import-Library RTC6DLLx64.LIB zu linken.

***************************************************************************

Weitere Anleitungen für einen erfolgreichen Betrieb der RTC6-Karte finden
Sie im RTC6-Handbuch.

***************************************************************************
