WICHTIGE INFORMATION

Wenn eine Anwendung mit Rev.1.4.2 oder neuer mit select_rtc oder acquire_rtc
auf eine PCIe- oder Eth-Karte zugreifen will, auf der Rev.1.4.1 oder kleiner
läuft, funktioniert die Versionsprüfung nicht. Die Karte wird fälschlicher-
weise in Besitz genommen. load_program_file repariert den Fehler.


PCIe:

Rev. 1.2. DLL 603, OUT 603, RBF 608, DAT 601
Software aus Rev. 1.3 oder 1.3.1 läuft nicht (load_program_file() - Fehler 2)
BIOS-Version 0x11 (nicht explizit auslesbar)

Rev. 1.3: DLL 606, OUT 606, RBF 611, DAT 601
Software aus Rev. 1.2 läuft nicht (load_program_file() - Fehler 2)
BIOS-Version 0x21 oder 0x22 (auslesbar mit get_bios_version())

Rev. 1.3.1: DLL 607, OUT 607, RBF 611, DAT 601
Software aus Rev. 1.2 läuft nicht (load_program_file() - Fehler 2)
BIOS-Version 0x21 oder 0x22
Software aus Rev. 1.3 läuft möglicherweise nicht
(load_program_file() - Timeout 30 s - Fehler 2). In diesem Fall ist ein
Neustart der Karte erforderlich. Dann nur die Rev. 1.3 Software laden,
nicht zuvor Rev. 1.3.1 (auch nicht mit der aktuellen laserDESK-Version 1.4.1.2,
welche Rev. 1.3.1-Files lädt).

Rev. 1.4.1: DLL 609, OUT 609, RBF 614, DAT 601
BIOS-Version 0x23
Ein Software-Wechsel zur Laufzeit (load_program_file()) mit Versionen
Rev. 1.4.1 oder neuer ist mit Bios-Version 0x23 möglich.
Mit früheren BIOS-Versionen und/oder früheren Software-Version als Rev. 1.4.1
kann es zu Problemen kommen (incl. PC-Freeze, BlueScreen). Hier ist vor
load_program_file ein Power-Cycle der Karte dringend empfehlenswert.

Rev. 1.4.2: DLL 610, OUT 610, RBF 615, DAT 602
WICHTIG: Es gibt eine neue DAT-File-Version 602. Ältere DAT-File-Versionen
können nicht mehr verwendet werden. load_program_file liefert sonst einen
Version-Mismatch-Fehler.

Rev. 1.4.3 war kein offizielles Release

Rev. 1.4.4: DLL 611, OUT 611, RBF 615, DAT 603
WICHTIG: Es gibt eine neue DAT-File-Version 603. Ältere DAT-File-Versionen
können nicht mehr verwendet werden. load_program_file liefert sonst einen
Version-Mismatch-Fehler.


Eth:

Hier unterscheiden sich die Bios-Versionen:
BIOS-Version 0x21: load_program_file() liefert fälschlicherweise Fehler 2,
sofern kein anderer Fehler oder ein echter Fehler 2 vorliegt.
Prüfen z.B. mit get_overrun() und get_last_error() und ggf.
eth_get_last_error(). Wenn beides ohne Fehler, dann läuft die Software trotz
vorheriger Fehlermeldung.
Bisher wird BIOS 0x21 mit Software Rev. 1.3 ausgeliefert.

BIOS-Version 0x22: load_program_file() läuft ohne fälschliche Fehlermeldung 2
durch, sofern kein anderer Fehler vorliegt.
Bisher wird BIOS 0x22 mit Software Rev. 1.3.1 ausgeliefert.

Ein BIOS-Upgrade (um z.B. den load_program_file()-Fehler zu beheben) ist mit
dem Software-Paket Rev. 1.3.1 noch nicht vor Ort möglich, jedoch mit
Rev. 1.3.2. Man führe RTC6config.exe aus.

Rev. 1.4.1: DLL 609, OUT 609, RBF 614, DAT 601
BIOS-Version 0x23
Mit früheren BIOS-Versionen und/oder früheren Software-Version als Rev. 1.4.1
kann es zu Problemen beim Booten oder bei load_program_file kommen (Karte läuft
nicht). Man führe daher RTC6config.exe aus, um auf BIOS 23 upzugraden.
Mit BIOS 23 ist ein automatisches Booten aus dem integrierten Speicher
unterbunden. Damit ist nach jedem Neustart ein load_program_file zwingend
erforderlich. Ein Power-Cycle der Eth-Karte hat damit dieselbe Wirkung wie bei
einer PCIe-Karte. Ein Software-Wechsel zur Laufzeit (load_program_file()) ist
mit Versionen Rev. 1.4.1 oder neuer und mit Bios-Version 0x23 möglich.
Das automatische Booten wird mit einer späteren Version wieder etabliert.

Rev. 1.4.2: DLL 610, OUT 610, RBF 615, DAT 602
WICHTIG: Es gibt eine neue DAT-File-Version 602. Ältere DAT-File-Versionen
können nicht mehr verwendet werden. load_program_file liefert sonst einen
Version-Mismatch-Fehler.

Rev. 1.4.3 war kein offizielles Release

Rev. 1.4.4: DLL 610, OUT 610, RBF 615, DAT 603
WICHTIG: Es gibt eine neue DAT-File-Version 603. Ältere DAT-File-Versionen
können nicht mehr verwendet werden. load_program_file liefert sonst einen
Version-Mismatch-Fehler.
BIOS-Version 0x24
AutoIP: Wenn FORCE_DHCP gesetzt ist und innerhalb von 60 s keine IP-Adresse
zugewiesen wurde, verwendet die Karte automatisch eine link-local Adresse
(169.254.1.0/16).

